布吉金稻田片区城市更新单元三期公交首木站等4个配套工程公交首末站交通影响评价-询价公告
1. 采购项目名称：
布吉金稻田片区城市更新单元三期公交首木站等4个配套工程公交首末站交通影响评价
上述项目为按照《龙岗区鼓励社会资金投资城市更新项目内及周边公共设施管理规定》（深龙府办规〔2018〕4号）的规定，深圳市龙岗区布吉街道办事处作为该项目的监管单位和业主单位，给予该项目投资人原则上不超过批复总概算（不包括项目用地土地整备和房屋征收费用）40%的资金补贴，最终以审计结算为准。
1. 采购项目需求：
1. 项目概况：
布吉金稻田片区城市更新单元项目位于深圳市龙岗区布吉街道罗岗地区翔鸽路和惠康路交叉口西南侧，东临翔鸽路，西靠禾富北路，北临惠康路，南抵荣华路。项目总规划容积为278354m²，包括两个地块，其中B-01-1、B-01-2为同一个地块范围，B-02、B-03、B-04、B-05为同一个完整地块，各个地块的技术指标如下。
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龙岗区布吉金稻田片区更新单元B-03地块、B-04地块、B-05地块，为同一宗地，宗地号为G06317-0114，建设用地面积约6487m²，总建筑面积约9737m²，主要建设内容包括垃圾转运站、公交首末站、广场及社会公共停车场。其中，垃圾转运站建筑面积557m²，公交首末站建筑面积2654m²，广场用地面积2886m²、建筑面积1667m²，社会公共停车场位于公交首末站及广场地下，建筑面积4859m²，提供170个公共停车位(含机械停车位73个)。
1. 项目招标范围
根据项目报批报建及建设的要求，项目需编制交通影响评价报告（评价范围包含周边一定范围内）。
1. 项目交通影响评价的主要工作内容：
（1）交通影响评价工作的主要内容
项目交通影响评价的研究范围包括百合世纪广场、交通影响评价的工作内容按照《深圳市建设项目交通影响评价工作指引》的要求执行，主要工作内容包括：现状交通分析、规划交通条件、交通需求预测、交通影响程度评价、交通改善措施与评价、结论与建议等内容，并对项目的路口开设条件进行分析，分析项目路口开设的必要性及可行性，通过具体工作成果包括交通影响评价报告书及附图。
交通影响评价报告书包括的主要内容如下：
（1）确定交通影响评价的范围与评价年限；
（2）进行相关调查和资料收集；
（3）分析评价范围内现状、各评价年限的土地利用与交通系统；
（4）分析交通需求；
（5）评价建设项目交通影响程度；
（6）对建设项目交通组织设计方案及评价范围内的交通系统，提出改善建议，并对改善措施进行评价；
（7）提出评价结论。
附图包括内容如下：
（1）项目区域位置图；
（2）交通影响评价范围图；
（3）建设项目总平面及交通组织图；
（4）项目周边现状土地利用图；
（5）项目周边现状交通条件图；
（6）项目周边现状交通运行状况图；
（7）项目周边土地利用规划图；
（8）项目周边规划交通条件图；
（9）评价年无本项目路网交通流量及运行状况图；
（10）项目交通需求分布图；
（11）项目新增交通量在路网上的分配图；
（12）评价年有本项目路网交通流量及运行状况图(改善前)；
（13）总体交通改善措施图；
（14）评价年有本项目路网交通流量及运行状况图(改善后)；
（15）建设项目交通组织及出入口布局优化方案图；
（16）项目到达/离开车流交通组织建议图；
（17）道路交通改善措施详细方案图。
四、完成时限
本项目预计完成时间为：本项目从公交首末站范围划定至获取设施处对公交首末站方案批复约需要3个月。
五、供应商资格要求：
1.具有独立法人资格或具有独立承担民事责任的能力的其它组织（提供营业执照或事业单位法人证等法人证明扫描件，原件备查）。
2.本项目不接受联合体投标。
3.参与本项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
4.参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况。
5.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款的条件。
6.未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
注：“信用中国”、“中国政府采购网”以及“深圳市政府采购监管网”为供应商信用信息的查询渠道。
7.具备独立法人资格，具备有效的营业执照，不接受联合体报价。
8. 投标人资质要求：具有国家建设行政主管部门颁发的市政行业（道路工程）专业乙级、城乡规划(国土空间规划)乙级或以上设计资质。
六、采购项目需要落实的政府采购政策：
按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的有关规定执行。
七、重要提示：
1.报价单内容按照统一模板填写（详看附件），分别列出本工程需要招标的各项目，填写总价。
2.供应商报价为市场摸底，最终采购方式由采购人负责解释。
3.本公告期限:符合资格的供应商应当在2026年9月7日上午9:00至2026年9月17日下午6:00期间将报价单分别发送至以下两个邮箱：
深圳市世纪百合房地产开发有限公司
采购办：380960730@qq.com
lizhengquan-3000@163.com
（5个工作日,公布当天不算）
4.采购人及相关部门有权对中标供应商就本项目资格条款要求提供的相关证明资料（原件）进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则可能面临被取消本项目报价资格、列入不良行为记录名单、三年内禁止参与深圳市政府采购活动的风险。
5.本询价公告及本项目招标文件所涉及的时间一律为北京时间。
[bookmark: _GoBack]八、项目交通影响评价工作费用
1）收费依据：深圳市交通规划及课题研究项目取费指引（2022年修订稿）
交通影响评价项目收费＝收费基价×难度调整系数×区域调整系数。
项目B-03、B-04、B-05地块位于同一地块范围，规划容积为9737m²，根据取费指引,项目总建筑面积为5万m²的收费基价格为5万元
本交通影响评价项目收费为：5万元。

九、联系方式
1.采购单位
单位名称：深圳市世纪百合房地产开发有限公司 
联系地址：广东省深圳市龙岗区布吉街道百合星城一期二楼
项目联系人：王工
联系方式：19147928422
2.投诉单位
单位名称：深圳市龙岗区布吉街道办
详细地址：深圳市龙岗区布吉街道新城区广场路2号
项目联系人：郑工 
联系方式：0755-28539321




收费依据：深圳市交通规划及课题研究项目取费指引（2022年修订稿）
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附件：（报价单可灵活设计，模板仅供参考）

项目报价单

一、报价内容
项目名称：XXX
采购单位：
报价单位：XXX
报价（总价）：
联系人：
电话：
地址：
二、报价明细
	序号
	服务项目
	服务内容
	计费基数
	费用（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	
	含税X（大写：X X X）


三、具体需求响应情况
完全满足本项目需求。
四、供应商资格条件
完全满足本项目资格要求。

XXX公司（需加盖公章）
2026年XX月XX日
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